|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM NO  KC | DIMENSION | ACTUAL | BADGE | TOOLING | REMARKS | B/P ZONE | INSP.  LEVEL |
| KN142 | CHECK VISUAL |  |  | VISUAL |  | I/P | 100% |
| KN997 | CHECK MARKING |  |  | VISUAL |  | I/P | 100% |
| KN991 | 6.3 RA |  |  | SURFOMETER |  | I/P | 100% |
| KN009 | 254 ± 0.01 |  |  | VERNIER |  | SHT01/D4 | 100% |
| KN022 | 17.75 +0 / - 0.15 |  |  | SPIDO GAGE |  | SHT02/A2 | 100% |
| KN033 | [SP | 0.15 ] |  |  | OD MICROMETER |  | SHT01/D7 | 100% |
| KN017 | 0.5 MIN | |  |  |  | | --- | --- | --- | | BA | BB | BC | |  |  |  | |  | TRACER |  | I/P | 100% |
| KN055 | 1/8 NPT |  |  | ID MICROMETER |  | SHT14/G2 | 100% |